**Zamawiający:**

Gmina Ząbkowice Śląskie

z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15

tel.: + 48 74 8 165-300, faks + 48 74 815 54 45

www.zabkowiceslaskie.pl

**ZP.271.2.33.2014.BC**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW** **ZAMÓWIENIA**

**(SIWZ)**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy o wartości poniżej  
207 000 Euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.)

**dla zamówienia pod nazwą.:**

**" Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4×4 w ramach projektu „Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym”"**

**ZATWIERDZAM:**

( data i podpis)

Ząbkowice Śląskie, dn. 8 maja 2014

**I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

**1. Nazwa i adres Zamawiającego.**

Gmina Ząbkowice Śląskie

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15

NIP: 887-16-35-243

REGON: 890718461

tel.: + 48 74 8 165-300

fax.: + 48 74 815 54 45

e-mail: beata.czerwinska@zabkowiceslaskie.pl

www.zabkowiceslaskie.pl

**2. Tryb udzielania zamówienia.**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), w dalszej części SIWZ zwanej u.p.z.p.

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4×4 w ramach projektu „Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym”.

**Opis przedmiotu zamówienia:**

**Minimalne parametry Techniczne jakie musi spełniać pojazd:**

1. **Rozmieszczenie zakupywanego sprzętu**

(miejsce usytuowania z podaniem dokładnego adresu):

**Tarnów 29a, działka Nr 189 Obręb Tarnów, Gmina Ząbkowice Śląskie**

1. **Odniesienie do cen jednostkowych w formie kosztorysu**
2. **Warunki techniczne dla** **średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu**

**z napędem uterenowionym 4x4**

1. Podwozie z kabiną
   1. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 16000 kg.
   2. Podwozie wraz z zabudową powinno spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.
   3. Pojazd musi być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne powinno umożliwiać nadawanie komunikatów słownych, w tym za pomocą radiotelefonu. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu. Dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem. Z tyłu pojazdu na ścianie zabudowy zamontowana zespolona belka z niebieskimi światłami błyskowymi i żółtymi lampami tworzącymi „falę świetlną”. „Fala Świetlna” służy do wskazywania kierunku omijania podczas akcji w warunkach drogowych.
   4. Podwozie samochodu rocznik 2014 z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym normę czystości spalin EURO 6.
   5. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu po zabudowie nie powinna być większa niż 3200 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej Pólki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,8m , konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
   6. Napęd 4x4, blokada mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej, blokada międzymostowego mechanizmu różnicowego.
   7. Moc silnika zamontowanego w samochodzie nie mniejsza niż 206 kW (280 KM).
   8. Pojazd powinien mieć zainstalowany miernik zużycia paliwa.
   9. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenie przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w:

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,

- reflektor ręczny (szperacz – umieszczony wewnątrz kabiny) do oświetlania numerów budynków, latarki + ładowarki Survival i Wulcan LED, zamontowane w kabinie,

- reflektor pogorzeliskowy umieszczony z przodu pojazdu na zewnątrz kabiny,

- kabina wyposażona w przysłonę przeciwsłoneczną przedniej szyby po zewnętrznej stronie kabiny,

- natężenie oświetlenia wewnątrz kabiny mierzone na środku krawędzi zewnętrznej każdego siedzenia ( za wyjątkiem fotela kierowcy) nie powinno być mniejsze niż 30 lx.

1.10. Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,

- siedzenia pokryte materiałem łatwopalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,

- wszystkie fotele wyposażone w zagłówki,

- fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.

1.11. Instalacja elektryczna 24V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, jednakże moc alternatora nie może być mniejsza niż 2000 W, a pojemność akumulatorów nie mniejsza niż 160 Ah.

1.12. Instalacja musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu.

1.13. Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączona do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).

1.14. W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon MOTOROLA GM-380 w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, mocy 1-25 W, 250 kanałowy i odstęp miedzy kanałowy 12,5 kHz z możliwością aktywowania klaksonu samochodu po odebraniu wezwania oraz z dodatkowym zewnętrznym głośnikiem w kabinie i przedziale autopompy.

1.15. Pojazd ma być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).

1.16 Kąt natarcia nie mniejszy niż 23o (należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu)

1.17. Kąt zejścia nie mniejszy niż 23o (należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu).

1.18. Kolor:

- elementy podwozia – czarne;

- błotniki i zderzaki – białe;

- kabina, zabudowana – RAL 3000.

1.19 Największa obrysowana średnica zawracania nie powinna przekraczać 17 m.

1.20.Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 85km/godz.

1.21. Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min. 3%.

1.22. Instalacja pneumatyczna pojazdu musi zapewnić możliwość wyjazdu w ciągu 60s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.

1.23. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.

1.24. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze -25oC do + 50oC.

1.25. Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.

1.26. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnić przejazd 400 km lub 4 godz. pracę autopompy.

1.27. Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy w czasie min. 4 godz. W czasie postoju bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju ora przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) określonych przez producenta.

1.28. Ogumienie uniwersalne szosowo- terenowe, z bieżnikiem dostosowany do różnych warunków terenowych.

1.29. Pełnowymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się zamocowanie koła na pojeździe.

1.30. Pojazd wyposażony w sprzęt przyczepy Rockinger 400 G 150 oraz instalację pneumatyczną i elektryczną do holowania przyczepy.

1.31.Pojazd dodatkowo wyposażony w 2 zaczepy szeklowe z przodu samochodu.

1.32. Pojazd wyposażony w wyciągarkę liniową napędzaną elektrycznie, długość liny w wyciągarce minimum 30m., i maksymalny uciąg wyciągarki nie mniejszy niż 5 ton.

1.33. Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej i wytężonej pracy z sygnalizacją świetlną włączenia w kabinie kierowcy.

1.34. Pojazd ma być wyposażony w układ ABS.

1.35. Pojazd wyposażony w lusterka wsteczne szerokokątne prawe i lewe mechanicznie regulowane.

1.36. Pojazd wyposażony w tachograf dla kierowcy, regulację wysokości świateł drogowych oraz dwa dodatkowe światła halogenowe przeciwmgielne z przodu pojazdu.

1.37. Pojazd wyposażony we wzmocnione resory i amortyzatory oraz stabilizatory osi przedniej i tylnej.

1. **Zabudowa pożarnicza.**
   1. Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję - kompozytowa.
   2. Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, na podeście zamontowane działko wodno-pianowe z regulacją strumienia i wydajności w zakresie od 1200 do 2400 dm3/min.
   3. Drabina do wejścia na dach.
   4. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonanie z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki i zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytki.
   5. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w:

- ledowe oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki

- główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy,

- podać zastosowane rozwiązanie w pojeździe.

2.6. Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie 5 luksów w odległości 5m od pojazdu w warunkach słabej widoczności - ledowe.

2.7. Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i wysuniętej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic).

2.8. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.

2.9. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

2.10. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.

2.11. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi w wykonaniu antypoślizgowym.

2.12. Zbiornik wody o pojemności min. 4000 l. wykonany z materiału odpornego na korozję, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny górny oraz dolny otwór zamykany zaślepką o średnicy nie mniejszej niż 75 mm do usuwania zanieczyszczeń ze zbiornika.

2.13. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody:

- wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,

- zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczna eksploatację,

- napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

2.14. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Autopompa ogrzewana z układu chłodzenia silnika lub niezależnym urządzeniem grzewczym umieszczonym w przedziale autopompy.

2.15. Autopompa dwuzakresowa A16/8-4/40 o wydajności nie mniejszej niż 3500 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i wydajności nie mniejszej niż 460 dm3/min przy ciśnieniu 4 MPa.

2.16. Układ wolnopianowy musi być zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.

2.17. Samochód musi być wyposażony w 2 wysokociśnieniowo linie szybkiego natarcia o długości węża min. 60m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodn-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Podać maksymalną wydajność zastosowanej prądownicy wysokociśnieniowej i stwierdzić, czy wydajność autopompy zapewni uzyskanie tych parametrów na prądownicy.

2.18. Linia wysokociśnieniowa szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża.

2.19. Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:

- dwóch nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,

- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,

- działka wodno-pianowego.

2.20. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.

2.21. Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające uzyskanie podciśnienia min. 0,085 MPa w zamkniętym i szczelnym układzie wodno-pianowym oraz wody głębokości Hgs=1,5m w czasie do 30s, Hgs=7,5m w czasie do 60s.

2.22. W podwoziu samochodu zamontowane zraszacze do usuwania – neutralizacji rozlewisk substancji chemicznych.

2.23. W przedziale autopompy muszą się znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

- manowakuometr,

- manometr niskiego ciśnienia,

- manometr wysokiego ciśnienia,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

- miernik prędkości obrotowej wału pompy,

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

- włącznik silnika pojazdu,

- ręczne włączanie autopompy,

- licznik motogodzin pracy autopompy,

- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika,

- schemat układu wodno-pianowego.

W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:

- manometr niskiego ciśnienia,

- manometr wysokiego ciśnienia,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku.

2.24. Uruchomienie silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.

2.25. Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem oraz zabezpieczenie przed przedostaniem się ciał obcych do zbiornika wodnego) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.

2.26. Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.

2.27. Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie wydajności pompy.

2.28. Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

2.29. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.

2.30. Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC.

2.31. Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

2.32. Pojazd wyposażony w maszt oświetleniowy 5 m, wysuwany pneumatycznie z najaśnicami ledowymi 4x500W zamontowany na stałe w samochodzie, może być zasilany z samochodu, oraz wentylator oddymiający /TEMPES/

2.33. Pojazd wyposażony w agregat prądotwórczy przenośny o mocy minimum2,2 kW.

2.34. Pojazd wyposażony w Zestaw Hydrauliczny Narzędzi Ratowniczych – średni: Pompa hydrauliczna, - Pompa dwustopniowa, - liczba narzędzi zasilanych jednocześnie 2 szt., praca w zakresie temperatur od – 20oC do + 55oC; czas pracy ciągłej 4 godziny.

2.35. Nożyce + rozpieracze ramionowe – Maksymalna siła rozpierania przy otwartych ramionach nie mniejsza niż 211 kN/21,5 t. Minimalna siła rozpierania przy zamkniętych ramionach nie mniejsza niż 35Kn/3,6 t. Maksymalne rozwarcie ostrzy nie mniejsze niż 360 mm. Maksymalna siła cięcia /w zagłębieniu/ nie mniejsza niż 380 kN/38,8 t.

2.36. Wąż do połączenia pompy z nożyco-rozpieraczami – Wąż ciśnieniowy wewnątrz węża powrotnego; złącze umożliwiające odłączenie narzędzia bez wyłączania przepływu oleju z pompy.

2.37. Cztery aparaty powietrzne /ODO/ AUER + czujniki bezruchu.

1. **Na pojeździe należy zapewnić miejsce do przewożenia i zamocowania następującego sprzętu:**

**Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka**.

* 1. Maski do aparatów powietrznych nadciśnieniowych 4 szt.
  2. Sygnalizator bezruchu 5 szt.

**Środki specjalne ochrony strażaka**

* 1. Kamizelki ostrzegawcze 6 szt.
  2. Aparaty powietrzne nadciśnieniowe Firmy AUER BD96 4 kpl.
  3. Butle zapasowe do aparatów powietrznych 4 szt.
  4. Rękawiczki ochronne lateksowe jednorazowe 100 par.
  5. Szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości 3 kpl.
  6. Linki bezpieczeństwa min.30 m 4 szt.
  7. Buty kanalizacyjne 2 pary

Sprzęt gaśniczy.

3.10. Gaśnica proszkowa min. 5 kg - 1 szt.

3.11. Gaśnica śniegowa (CO2) kg - 1 szt.

3.12. Koc gaśniczy 2 szt.

3.13. Hydronetka 10 dm3 – 1szt.

**Węże, armatura i osprzęt.**

3.14. Węże tłoczne W-52-20-LA 8 szt.

3.15. Węże tłoczne W-75-20-LA 10 szt.

3.16. Wąż tłoczny W-75 (5m) 2 szt.

3.17. Wąż do przedłużenia proszkowej linii szybkiego natarcia 15m. 1 szt.

3.18. Noszak do węży 1 szt.

3.19. Podpinki wężowe 4 szt.

3.20. Siodełko wężowe 2 szt.

3.21. Prądownice klasy Turbo-Jet z nasadką 52 z reg. Wydajnością 2 szt.

3.22. Prądownica wodna wielkości 75 1 szt

3.23. Prądownica pianowa klasy PP-2/15 2 szt.

3.24. Przełącznik 110/75 1 szt.

3.25. Przełącznik 75/52 4 szt.

3.26. Rozdzielacz grzybkowy 75/52-75-52 1 szt.

3.27.Zbieracz 2 x 75/110 1 szt.

3.28. Stojak hydrantowy krótki z kluczem i redukcją pod stojak 1 szt.

3.29. Wytwornica pianowa klasy WP-2/150 1 szt.

3.30.Klucze do hydrantów nadziemnych2 szt.

3.31. Klucze do łączników pożarniczych4 szt.

3.32. Klucze do pokryw kanałowych 2 szt.

3.33. Węże ssawne 110 (dł.2500 mm -4szt. lub 1600 mm -6 szt.)

3.34. Smok ssawny 110 – 1 szt.

3.35. Pływak z zatrzaśnikiem 1 szt.

3.36. Linki do smoka i linii ssawnej 1 szt.

3.37. Pompa szlamowa WT40X HONDA 1 szt.

3.38. Mostki przejazdowe 2 szt.

3.39. Pompa pływająca NIAGARA.

3.40. Kurtyna wodna wielkości 75 – 1 szt.

**Sprzęt ratowniczy**

3.41. Drabina nasadkowa 2 szt.

3.42. Drabina dwuprzęsłowa wysuwana 1 szt.

3.43. Bosak podręczny 1 szt.

3.44. Bosak lekki ogólnego przeznaczenia 1 szt.

3.45. Bosak sufitowy 1 szt.

3.46. Piła poprzeczna 1 szt.

3.47. Łom 700 – 1 szt.

3.48. Nóż do przecinania taśm i pasów 1 szt.

3.49. Pilarka do drewna o napędzie spalinowym długość prowadnicy min. 300 mm, zapasowy łańcuch z prowadnicą 1 kpl.

3.50. Pilarka do stali i betonu o napędzie spalinowym z tarczami różnych typów (betonu, stali, materiałów wielowarstwowych) 1 kpl.

3.51. Siekierołom 1 kpl.

3.52. Nożyce do prętów, kłódek i łańcuchów (min. średn. 10 mm) 1 szt.

3.53. Kilof 1 szt.

3.54. Widły 2 szt.

3.55. Szufla 2 szt.

3.56. Młot 5 kg 2 szt.

3.57. Sztychówka 2 szt.

3.58. Łopata saperska 2 szt.

3.59. Topór strażacki ciężki 1 szt.

3.60. Siekiera 1 szt.

3.61. Statywy do zawieszania taśmy odgradzającej z podstawkami 10kpl.

3.62. Taśma do odgradzania miejsca akcji z folii biało-czerwonej o długości 500 m. 1 szt.

3.63. Przenośne lampy ostrzegawcze ze światłem pulsującym Pomarańczowym 4 kpl.

3.64. Stożki ostrzegawcze uliczne 6 szt.

3.65. Zestaw znaków drogowych i tablic ostrzegawczych z podstawkami (A-15, A-30 + wypadek, B-2, B-20 (30km/h), C-1, zakaz używania ognia otwartego, trójkąt ostrzegawczy) 1 kpl.

3.66. Urządzenie nagłaśniające przenośne 1kpl.

3.67. Tarcza sygnałowa (lizak) – podświetlana 1 szt.

**Sprzęt sanitarny**

3.68. Zestaw pierwszej pomocy R-1 1 kpl.

3.69. Folie czarne PCV (do przykrywania zwłok) 6 szt.

3.70. Koce (folie) antyhipertermiczne 2 szt.

3.71. Deska ortopedyczna.

**Sprzęt pozostały**

3.72. Miotła kokosowa z trzonkiem 2 szt.

3.73. Lokalizator podwyższonej temperatury 1 kpl.

3.74. Kanistry na paliwo 5l 2 szt.

3.75. Kanistry na paliwo 10l 1 szt.

3.76. Koło ratunkowe 1 szt.

3.77. Pojemnik ze środkiem neutralizującym SORBENT 10 kg 1 szt.

3.78. Kliny pod koła 2 szt.

3.79. Zakrycie na studzienki 1 szt.

3.80. Maski ucieczkowe 4 szt.

3.81. Klucz nastawny 0-32 mm 1 szt.

**4. Informacje dodatkowe**

Do ofert należy dołączyć:

4.1. Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na:

- masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnym zbiornikiem, wyposażeniem,

- masę własną pojazdu,

- masę wyposażenia zgodnie z pkt. 3,

- nacisk na os przednią i tylną,

- obciążenie strony lewej i prawej pojazdu.

4.2. Podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu podwozia,

4.3. Podać konkretna wartość możliwości pokonywania wzniesień,

4.4. Podać maksymalny statystyczny kąt pochylenia pojazdu.

4.5. Rysunki poglądowe (boki, przód, tył oraz dach pojazdu z wymiarami.)

4.6. Schemat układu wodno-pianowego.

4.7. Propozycję rozmieszenia sprzętu w pojeździe.

4.8. Określić typ i producenta proponowanych urządzeń i wyposażenia.

4.9. Załączyć listę referencyjną z podaniem ilości dostarczonych pojazdu tego typu.

**5. Informacje dotyczące serwisu i gwarancji.**

5.1. Zalecane czasookresy międzyprzeglądowe.

5.2. Zalecane przebiegi międzyprzeglądowe.

5.3. Ilość i adresy punktów serwisowych podwozia, zabudowy pożarnicze, wyposażenia w **województwie dolnośląskim.**

5.4. Czas reakcji serwisu od momentu powiadomienia faxem o awarii podwozia, zabudowy pożarnicze, wyposażenia nie dłużej niż 72 godziny.

5.5. Casookres gwarancji obejmującej podwozie, zabudowę pożarniczą i wyposażenie, minimum 24 miesiące.

**6. Informacje dotyczące dopuszczenia**.

6.1. Samochód zgłoszony do odbioru musi posiadać świadectwo dopuszczenia na dzień odbioru lub certyfikat do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie/k. Otwocka oraz posiadać aktualną homologację podwozia.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 34.10.00.00-0, 34-14.40.00-00.

**Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 907 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania min. takich samych parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.**

**III. OFERTY CZĘŚCIOWE, UMOWA RAMOWA, AUKCJA ELEKTRONICZNA**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

**IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.**

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających .

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

Do 30 września 2014 r.

**VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.**

**1. Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę, której treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg załącznika nr 1załączonego do SIWZ oraz**:**

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność   
z oryginałem:   
**1) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności   
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy   
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa **w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. - załącznik nr 2 do oferty.**

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia.

**2) Posiadają niezbędną wiedzę do wykonywania zamówienia:**

Wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu lub wykonywaniu min.

1 dostawy samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg załącznika nr 3.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na

podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia.

**3) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.**

Wykonawca oświadczy, że osoba lub osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówieni posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia - załącznik nr 4;

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia.

**4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy   
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. - załącznik nr 2 do oferty.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia.

**2. Sposób potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:**

1) Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.

2) Wykonawca w zakresie wskazanym w SIWZ jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

3) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów   
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać:

a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 1, a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

**Uwaga: sytuacja w której Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu i złoży w tym względzie pisemne zobowiązanie – oznacza obowiązkowy udział innego podmiotu w realizacji części zamówienia.**

5) Dowodami, o których mowa w rozdziale VI pkt. 1.2) SIWZ, są:

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

b) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy- jeżeli   
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa w pkt. 1.

6) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane

w wykazie, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 1.2) SIWZ, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa.

7). W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

8) Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013roku, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

**VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1.**

**Dokumenty są składane w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez wykonawcę.**

**Do oferty należy załączyć:**

**1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art.22 ust.1 ustawy Pzp:**

a) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa   
w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. – wg załącznika nr 2;

b)wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie– wg załącznika nr 3;

b) **Wykonawca oświadczy, że osoba lub osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia -załącznik nr 4;**

**2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną:**

1. oświadczenie w/s braku podstaw do wykluczenia o treści wg załącznika nr 5;
2. aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – załącznik nr 6.

**W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.**

**3. Inne wymagane dokumenty:**

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik nr 1;
2. Pełnomocnictwa w przypadku składania oferty wspólnej.
3. Pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wyznaczona w dokumentach do reprezentowania wykonawcy.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – wg załącznika nr 7;

**4. Inne załączniki do oferty:**

a) specyfikacja techniczna – wypełniona, wg zał. nr 10

b) zaakceptowany projekt umowy- wg zał. nr 9

**Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:**

a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia   
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem do niniejszej SIWZ;

**5. Dokumenty podmiotów zagranicznych**

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków   
   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,   
   z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń

– zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia :

a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy;

2) o których mowa w § 3 ust. 2 Rozporządzenia:

a) pkt 1 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 2 ustawy,

b) pkt 2 i 3 – składa poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych NATO i Unii Europejskiej.

**VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

**Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie występujące (spółka cywilna, konsorcjum):**

**Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia** (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty – **oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

**Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.**

**Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem.**

**Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów lub zdolnościach finansowych na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (pełnomocnika)lub te podmioty (pełnomocnika).**

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za  
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć  
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:

* określenie celu gospodarczego,
* określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia /Lider/,
* oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,
* zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego,
* informację o solidarnej odpowiedzialności wykonawców wobec Zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

**IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**X. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE   
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w **PLN.**

**XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW**

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.

2. Zamawiający również dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów **faksem** nanumer 74 8 155 445 **oraz drogą elektroniczną**  na adres:

beata.czerwinska@zabkowiceslaskie.pl

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wyjaśnienia treści SIWZ

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym wpływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytań, a jeżeli specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie, tj. http://www.zabkowiceslaskie.pl

3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, składania wniosku, o którym mowa w pkt 1

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

6. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej http://www.zabkowiceslaskie.pl

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej http://www.zabkowiceslaskie.pl

7. Wyjaśnienia w toku badania ofert:

1) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

2) W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert na podstawie art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

3) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

4) Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

- jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe wynikające z błędnego wyliczenia kwoty VAT.

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenia w wyznaczonym, terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;

6) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

**XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

**1.** Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Beata Czerwińska , tel. +48 74 81 65 317, w godz. od 8:00 do 15:00.

Jarosław Trześniak , tel. +48 74 81 65 330, w godz. od 8:00 do 15:00.

**2.** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich  
wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem  
przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania e-mailem lub faksem na adres  
Zamawiającego podany w rozdziale I SIWZ .

**fax.: + 48 74 815 54 45, e-mail: *beata.czerwinska@zabkowiceslaskie.pl***

**XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.**

**1.** Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na ofertę składają się: wypełniony formularz ofertowy oraz wszelkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z SIWZ.   
**2. Wymagania podstawowe:**

**2.1** każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe albo alternatywne spowoduje jej odrzucenie,

**2.2** oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,

**2.3** upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

**2.4** wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ a stanowiące załączniki do oferty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnej z niniejszą SIWZ,

**2.5** we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy i siedziby,

**2.6** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy,

**2.7** zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

**3. Forma oferty:**

**3.1** Zamawiający ustala wzór Formularza ofertowego, który powinien stanowić pierwszą stronę składanej oferty.

**3.2** ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, ściśle wg wzorów druków załączonych przez Zamawiającego. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz   
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym identyfikowalnym podpisem przez Wykonawcę.

**3.3.** ofertę należy sporządzić w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem).

**3.4** **zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i posiadała** **spis treści a jej zapisane strony były ponumerowane**,

**3.5** załączniki oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone wg spisu treści.

**3.6** wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę -w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. Ofertę poprawia się wyłącznie w sposób pozwalający odczytać tekst lub liczbę pierwotną i wpisanie tekstu lub liczby właściwej (przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę) wraz z datą dokonania poprawki.

**3.7** formularz ofertowy, wszystkie wymagane oświadczenia należy złożyć w formie oryginałów. Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub w kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

**3.8** Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

**4.** Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503).

**4.1** Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. Z 2003r. NR 153, POZ. 1503)".

**4.2** W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

**Składając ofertę Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r. ze zm.), art. 297 § 1.; kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.**

**XIV. WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ**

**1. Zmiany w treści SIWZ.**

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Zamawiający przedłuży termin składnia ofert w celu zapewnienia dodatkowego czasu Wykonawcom na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i będzie dla nich wiążąca.

**2. Zebranie Wykonawców.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

**XV. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.**

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

**Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich,**

**57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, BOI parter, do** **dnia 19 maja 2014r. do godz. 10:00.**

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym **powyżej.**

Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

**Ofertę należy złożyć** w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego.

Koperta / opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę powinno być opisane:

**Gmina Ząbkowice Śląskie**

**57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15**

**Przetarg na: " Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4×4 w ramach projektu „Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym”"**

**Nie otwierać przed ………………. 2014 r. godz. …………….**

Koperta / opakowanie wewnętrzne zawierające ofertę powinna być opisana j.w. oraz zawierać:

**Nazwę i adres (firmy) Wykonawcy**

**XVI. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY.**

1. **Skuteczność zmian lub wycofania złożonej Oferty.**

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej Oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania Ofert.

**2. Zmiana złożonej Oferty.**

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej Oferty muszą być złożone w miejscu i według  
zasad obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki)  
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia  
kilku „ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem  
„zmiana nr ".

**3. Wycofanie złożonej Oferty.**

Wycofanie złożonej Oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

**XVII . MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.**

**Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich,57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, Sala Konferencyjna;** dnia **19 maja 2014 r. o godz. 10:15.**

**XVIII. TRYB OTWARCIA OFERT**

**1.** Bezpośrednio przed otwarciem Ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**2.** W trakcie publicznej sesji otwarcia Ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające Oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie Oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

**3.** Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających Oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do Oferty.

**4.** W trakcie otwierania kopert z Ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

* nazwę i adres Wykonawcy, którego Oferta jest otwierana;
* informacje dotyczące ceny zawarte w Formularzu Oferty;
* termin wykonania przedmiotu zamówienia;
* okres gwarancji;
* informacja odnośnie warunków płatności.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

**XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

**1.**Wykonawca pozostaje związany złożoną Ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.

**2.**Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**3.**Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt, nie powoduje utraty wadium.

**4.**Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

**XX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.**

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza ( do dwóch miejsc po przecinku)
2. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT (jeśli usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT), innych opłat   
   i podatków, kosztów transportu, ubezpieczenia oraz ewentualne upusty i rabaty.
3. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń.
4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być przedstawiona następująco:

**1) Sposób przedstawienia ceny w formularzu ofertowym :**

**cena brutto za całość zamówienia…………**

**słownie złotych: ……………………………**

**Przykład:**

**cena brutto za całość zamówienia 38000,00 zł**

**słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy złotych**

**6.** W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT. Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany jest doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów jeśli podatek VAT jest wymagany.

7. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

**XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

**1**. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

* zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
* nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

**2.** Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: „Najniższa Cena".

* Znaczenie procentowe kryterium **„Najniższa Cena" - 100%.**
* Porównywaną ceną będzie cena brutto.

**3.** Zasady oceny kryterium "Najniższa Cena" (C).

**3.1** Zamawiający będzie dokonywał oceny dla każdego zadania (części) oddzielnie.   
 W przypadku kryterium "Najniższa Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

*C* min

Pi (C) = *Ci* • Max (C)

gdzie:

|  |  |
| --- | --- |
| Pi(C) | ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Najniższa Cena"; |
| C min | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| Ci | cena oferty "i"; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Najniższa Cena". |

**4.** Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie prawo zamówień publicznych., niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza   
w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma największą ilość punktów.

**5.** Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

1. **6.** Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
2. **7.** Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
3. **XXII. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ.**

**1.** Zamawiający w celu ustalenia, czy Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów Oferty mających wpływ na wysokość ceny,

**2.** Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

**3.** Zamawiający **odrzuca** Ofertę:

* Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
* jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

**XXIII. UZUPEŁNIENIE OFERTY.**

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

**XXIV. TRYB OCENY OFERT.**

1. Wyjaśnienia treści Ofert i poprawianie oczywistych omyłek:

**1.1** W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

**1.2** Zamawiający poprawia w ofercie:

* oczywiste omyłki pisarskie,
* oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
* inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

1. **Sposób oceny zgodności Oferty z treścią niniejszej SIWZ.**

Ocena zgodności Oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.

1. **Sprawdzanie wiarygodności Ofert.**

**3.1** Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny Oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

**3.2** W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania Ofert, że złożenie Oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.

**3.3** Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie żart. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

**XXV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY.**

**1.** Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1, 1a i 2 u.p.z.p.

**2.** Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

**3.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli Oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Powyższą informację Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

**XXVI. ODRZUCENIE OFERTY**

**1**. Zamawiający odrzuci Ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. oraz art. 90 ust. 3 u.p.z.p.

**2.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli Oferty o odrzuceniu Ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

**XXVII. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA**

**1.** Zamawiający wybiera Ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny Ofert określonych w SIWZ.

**2.** Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

**3.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli Oferty o wyborze najkorzystniejszej Oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego Ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli Oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych Ofert zawierającym punktację przyznaną Ofertom. Przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 2,3 i 4 stosuje się odpowiednio.

**4.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zamieszcza informacje,  
o których mowa w pkt 3, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

**XXVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

**1.** Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:

**1.1** do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

**1.2** umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej,

**1.3** umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

**1.4** zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

**1.5** Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**1.6** w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej Oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nie zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

**1.7** umowa jest nieważna:

* jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
* w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte   
  w niniejszej SIWZ.

**2.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**3.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy dostarczyć umowę o współpracy przy realizacji zamówienia.

4. Powyższe przepisy mają zastosowanie dla każdej części oddzielnie.

**XXIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

**XXX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

**1**. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 upzp. oraz 93 ust. 1a upzp.

**2**. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

* ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania Ofert,
* złożyli Ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania Ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

**XXXI. PODWYKONAWSTWO**

**1.** Zamawiający **żąda wskazania** przez Wykonawcę w ofercie **części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.** Wskazanie niniejszego nastąpi w oświadczeniu Wykonawcy znajdującym się w formularzu ofertowym.

**2.** W oświadczeniu o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom należy podać **zakres prac przewidzianych do wykonania (z podaniem danych podwykonawców). Złożenie w/w oświadczenia nie zwalnia Wykonawcy, w przypadku wybrania jego oferty od obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie części zakresu prac konkretnemu podwykonawcy.**

**3.** Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który zadeklarował realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek o zgodę dotyczącą podwykonawstwa wraz z projektem umowy między Wykonawcą i podwykonawcą.

**4.**  Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody.

**XXXII. ZAWIERANIE UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY**

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący **zał. nr 9 do SIWZ.** Umowy zostaną zawarte na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

**XXXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

Środki ochrony prawnej określają przepisy w art. 179-198 ustawy Pzp.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego

4. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie ora wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, ustawy, albo w terminie 10 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególna zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

12. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

15. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 09.08.2013 roku Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

**XXXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych a w sprawach w niej nieuregulowanych przepisy Kodeksu Cywilnego.**

**Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki:**

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

3. Wykaz usług - załącznik nr 3

4. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia - załącznik nr 4

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5

6. Informacja zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Pzp. – załącznik nr 6

7. Oświadczenie w zakresie zobowiązania podmiotów trzecich - załącznik nr 7

8. Przynależność do gr. Kapitałowej – załącznik nr 8.

9.Projekt umowy – załącznik nr 9

10. Specyfikacja techniczna do wypełnienia- załącznik nr 10.

Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY**

Pełna nazwa Wykonawcy:

.............................................................. .............................. dnia ..................

..............................................................

***adres siedziby Wykonawcy***

ulica......................................................

miasto…………………………………...

województwo ………………………….

*/ pieczęć firmowa /*

Nr NIP .................................................

Nr konta bankowego

.............................................................

nr telefonu ...........................................

nr telefaksu ..........................................

adres e-mail: …………………………………..

**Gmina Ząbkowice Śląskie**

**ul. 1 Maja 15  
57-200 Ząbkowice Śląskie**

**O F E R T A**

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nawykonanie zamówienia pod nazwą.:

**" Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4×4 w ramach projektu „Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym”"**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz w projekcie umowy , za cenę :

„brutto”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł

(słownie „brutto”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ,

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia   
   i  uznajemy się zawiązanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
3. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać siłami własnymi / siłami Podwykonawców *(niepotrzebne skreślić)*. Części zamówienia, które wykonywać będą Podwykonawcy .........................................................,

Nazwa podwykonawcy……………………………………………………………………….

1. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiedni projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu: gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, na warunkach określonych w odpowiednim projekcie umowy.
3. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach …., niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1........................................................

2........................................................

3........................................................

4........................................................

Oferta zawiera: .......................... ponumerowanych stron.

..............................dnia ................... \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis osoby /osób/ upoważnionej

Załącznik Nr 2

Pełna nazwa Wykonawcy:

.............................................................. .............................. dnia ..................

..............................................................

***adres siedziby Wykonawcy***

ulica......................................................

miasto…………………………………...

województwo ………………………….

*/ pieczęć firmowa /*

**O Ś W I A D C Z E N I E**

**w trybie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**

Działając w imieniu

[nazwa wykonawcy]

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że: **Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego** wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. 907 ze zmianami), a mianowicie:

1) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

2) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Miejscowość , data ..............................................

Podpis osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

**WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG**

Nazwa i adres Wykonawcy:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Zamawiający** | **Data**  **realizacji** | **Doświadczenie** | **Czy wykonano roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji**  **(TAK/NIE)** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  |  |  | od …………………………  *(dzień-miesiąc-rok)*  do …………………………  *(dzień-miesiąc-rok)* | 1) własne \*  lub  2) innych podmiotów – Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego\* |  |

\* - niepotrzebne skreślić

................................,dnia...................... .............................................................................

*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby*

*upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

Załącznik nr 4

##### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB,**

**KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

Nazwa i adres Wykonawcy:

......................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że osoba lub osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

................................,dnia...................... .............................................................................

*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby*

*upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

Załącznik nr 5

Pełna nazwa Wykonawcy:

.............................................................. .............................. dnia ..................

..............................................................

***adres siedziby Wykonawcy***

ulica......................................................

miasto…………………………………...

województwo ………………………….

*/ pieczęć firmowa /*

**OŚWIADCZENIE**

**o braku podstaw do wykluczenia z postępowania**

Przystępując do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego , oświadczam, że brak podstaw do wykluczenia mojej / naszej firmy\* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

*\*niepotrzebne skreślić*

…………………………., dnia ………………….. 2013 r.

…………………………………………… (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 6

………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

………………………………………

NIP

………………………………………

REGON

**OŚWIADCZENIE**

**(dla osób fizycznych**)

Nazwisko, imię i adres zamieszkania Wykonawcy:

......................................................................................................................................................................

Zarejestrowana nazwa i siedziba firmy: \*

......................................................................................................................................................................

zgodnie z aktualnym CEIDG\*\* /

z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez: ......................................... pod Nr …....\*\*

*(nazwa organu wydającego zaświadczenie)*

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) który mówi, że z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

................................,dnia...................... .............................................................................

*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby*

*upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

*\* - jeżeli dotyczy*

*\*\* - niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 7

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA WYKONAWCY   
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby** | **Adres podmiotu** | *Numer telefonu i faksu* |
| 1. |  |  |  |

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz ……………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………

(nazwa wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….………………

………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

(wymienić zasoby)

***..........................................,dn. .....................***

***miejscowość***

***………….............................................................................................***

podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych)

do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do

dyspozycji niezbędnych zasobów

*…………………………………………………………….*

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub

jego upełnomocnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 8

................................. (miejscowość, data)

……………….........……….................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

#### OŚWIADCZENIE

#### o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Budowa placu zabaw w miejscowości Brodziszów w ramach inwestycji pn.: Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śląskie”.**

zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. ,, poz. 907ze zm.),przedstawiam Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.).

Jednocześnie oświadczam/y, iż na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia składającego/ych ofertę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, **z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa grupy kapitałowej** | **Lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej** | | **Rodzaj powiązań istniejących pomiędzy przedsiębiorcami**  **(członkami grupy kapitałowej)** |
| **Nazwa członka grupy kapitałowej** | **Adres/dane kontaktowe**  **członka grupy kapitałowej** |
|  |  | 1……………………………..  2……………………………..  3…………………………….. | 1……………………………..  2……………………………..  3…………………………….. | 1…………………………  2…………………………  3………………………… |

.........................................................miejscowość, data

................................................................................

(imię i nazwisko oraz czytelny podpis lub  
 imienna pieczęć i podpis upoważnionego   
przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 9

**UMOWA NR …../2014 roku**

zawarta w dniu\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w ………… pomiędzy:

**Gminą Ząbkowice Śląskie** z siedzibą: **57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15,** zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, którą reprezentują:

Marcin Orzeszek- Burmistrz Ząbkowic Śl.

przy kontrasygnacie:

Bożeny Kurczyny - Skarbnika Gminy

a

a

**…………………………..**

**…………………………..**

którą reprezentują:

**…………………………....,** zwanym dalej **DOSTAWCĄ,**

o następującej treści:

**§1.**

Udzielenie zamówienia następuje w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego

zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”.

**§ 2.**

**Zakres umowy**

Przedmiotem umowy jest dostawa:  **„ Fabrycznie nowego oznakowanego pojazdu Straży Pożarnej na podwoziu z napędem uterenowionym 4×4 w ramach projektu „Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym”** zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów techniczno -użytkowych określonym w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**§ 3.**

**Terminy realizacji umowy**

1. Przedmiot umowy, opisany w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

DOSTAWCA zobowiązuje się wykonać w terminie do 30 września 2014 roku.

2. Przedmiot umowy będzie odebrany przez ZAMAWIAJĄCEGO do 30 dni liczonych od daty jego

wykonania.

3. Koszty związane z przetrzymywaniem przedmiotu umowy do chwili odbioru ponosi DOSTAWCA.

**§ 4.**

**Wynagrodzenie**

1. Zapłata za dostawę przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wynosi: ……………….zł brutto

(słownie: ……………………………………………………………. złotych brutto )

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

3. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

4.Należność za wykonane prace będzie uregulowana z konta ZAMAWIAJĄCEGO w formie

przelewu na rachunek DOSTAWCY w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

**§ 5.**

**Odbiór przedmiotu umowy**

1. ZAMAWIĄJACY dokonuje odbioru techniczno-jakościowego, przedmiotu umowy w siedzibie

DOSTAWCY, po uprzednim powiadomieniu przez DOSTAWCĘ o dacie odbioru

-strony dopuszczają zawiadomienie w formie elektronicznej lub faxu.

2. ZAMAWIAJĄCY i DOSTAWCA sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy, odbioru

technicznego- jakościowego, przedmiotu umowy. Protokół podpisują przedstawiciele

obu stron umowy. ZAMAWIAJĄCY dołączy dokumenty do rejestracji pojazdu.

4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuję się na własny koszt do odebrania przedmiotu umowy z siedziby

DOSTAWCY.

5. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu pożarniczego przez DOSTAWCĘ, nastąpi w terminieodbioru w siedzibie DOSTAWCY.

6.Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa

7. Z chwila wydania przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU przechodzą na niego wszelkie

korzyści i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty

lub uszkodzenia.

**§ 6.**

**Gwarancja**

1. Na przedmiot umowy udziela się gwarancji, która wynosi:

a) na pojazd bez limitu kilometrów (ogólna) 24 miesiące,

b) na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów 24 miesiące,

c) na perforację lakierniczą bez limitu kilometrów 12 lat,

licząc od daty odbioru .

2. Na zamówione podzespoły zakupione przez DOSTAWCĘ udziela się gwarancji zgodnie

z gwarancja ich producenta.

3. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne nadwozia pożarniczego objęte gwarancją wykonywane

będą bezpłatnie przez Serwis DOSTAWCY w siedzibie DOSTAWCY lub w miejscu przez niego

wskazanym.

4. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne podwozia samochodu pożarniczego objęte gwarancją

świadczy bezpłatnie sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi na koszt DOSTAWCY.

5. DOSTAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu gwarancji za wady

fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji.

**§ 7.**

**Kary umowne**

1. DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących przypadkach

i w następującej wysokości:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od DOSTAWCY w wysokości 10%

wynagrodzenia umownego.

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY kary umowne w następujących przypadkach

i następującej wysokości:

a) za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy, po wyznaczonym terminie odbioru

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości

10% wynagrodzenia umownego.

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony mogą

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

4. ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie

wynagrodzenia przedmiotu umowy.

**§ 8.**

**Zmiana umowy**

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:

1. zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności , na które strony umowy nie będą miały wpływu lub wystąpienia których, nie przewidywano w chwili zawarcia niniejszej umowy
2. Zmiana ceny brutto – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
3. Zmiana zasad dokonywania odbioru.

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 9.**

**Odstąpienie od umowy**

1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym

w art.145 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

**§ 10**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje

DOSTAWCA, i jeden ZAMAWIAJĄCY

**ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA**

**Załącznik nr 10**

**Specyfikacja Techniczna**

**UWAGA:**

**Wykonawca musi potwierdzić czy pojazd spełnia poniższe warunki. W przypadku niespełnienia- proszę przedstawić rozwiązanie równoważne.**

**Warunki Techniczne dla** **średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu**

**z napędem uterenowionym 4x4**

Podwozie z kabiną

* 1. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 16000 kg.
  2. Podwozie wraz z zabudową powinno spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.
  3. Pojazd musi być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne powinno umożliwiać nadawanie komunikatów słownych, w tym za pomocą radiotelefonu. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu. Dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem. Z tyłu pojazdu na ścianie zabudowy zamontowana zespolona belka z niebieskimi światłami błyskowymi i żółtymi lampami tworzącymi „falę świetlną”. „Fala Świetlna” służy do wskazywania kierunku omijania podczas akcji w warunkach drogowych.
  4. Podwozie samochodu rocznik 2014 z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym normę czystości spalin EURO 6.
  5. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu po zabudowie nie powinna być większa niż 3200 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej Pólki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,8m , konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
  6. Napęd 4x4, blokada mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej, blokada międzymostowego mechanizmu różnicowego.
  7. Moc silnika zamontowanego w samochodzie nie mniejsza niż 206 kW (280 KM).
  8. Pojazd powinien mieć zainstalowany miernik zużycia paliwa.
  9. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenie przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w:
     1. - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
     2. - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,
     3. - reflektor ręczny (szperacz – umieszczony wewnątrz kabiny) do oświetlania numerów budynków, latarki + ładowarki Survival i Wulcan LED, zamontowane w kabinie,
     4. - reflektor pogorzeliskowy umieszczony z przodu pojazdu na zewnątrz kabiny,
     5. - kabina wyposażona w przysłonę przeciwsłoneczną przedniej szyby po zewnętrznej stronie kabiny,
     6. - natężenie oświetlenia wewnątrz kabiny mierzone na środku krawędzi zewnętrznej każdego siedzenia ( za wyjątkiem fotela kierowcy) nie powinno być mniejsze niż 30 lx.
  10. Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,
      1. - siedzenia pokryte materiałem łatwopalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,
      2. - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki,
      3. - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.
  11. Instalacja elektryczna 24V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, jednakże moc alternatora nie może być mniejsza niż 2000 W, a pojemność akumulatorów nie mniejsza niż 160 Ah.
  12. Instalacja musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu.
  13. Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączona do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).
  14. W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon MOTOROLA GM-380 w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, mocy 1-25 W, 250 kanałowy i odstęp miedzy kanałowy 12,5 kHz z możliwością aktywowania klaksonu samochodu po odebraniu wezwania oraz z dodatkowym zewnętrznym głośnikiem w kabinie i przedziale autopompy.
  15. Pojazd ma być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).
  16. Kąt natarcia nie mniejszy niż 23o (należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu)
  17. Kąt zejścia nie mniejszy niż 23o (należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu).
  18. Kolor:
      1. - elementy podwozia – czarne;
      2. - błotniki i zderzaki – białe;
      3. - kabina, zabudowana – RAL 3000.
  19. 1.19 Największa obrysowana średnica zawracania nie powinna przekraczać 17 m.
  20. 1.20.Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 85km/godz.
  21. 1.21. Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min. 3%.
      1. 1.22. Instalacja pneumatyczna pojazdu musi zapewnić możliwość wyjazdu w ciągu 60s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.
  22. 1.23. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.
  23. 1.24. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze -25oC do + 50oC.
  24. 1.25. Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.
      1. 1.26. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnić przejazd 400 km lub 4 godz. pracę autopompy.
  25. 1.27. Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy w czasie min. 4 godz. W czasie postoju bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju ora przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) określonych przez producenta.
  26. 1.28. Ogumienie uniwersalne szosowo- terenowe, z bieżnikiem dostosowany do różnych warunków terenowych.
  27. 1.29. Pełnowymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się zamocowanie koła na pojeździe.
  28. 1.30. Pojazd wyposażony w sprzęt przyczepy Rockinger 400 G 150 oraz instalację pneumatyczną i elektryczną do holowania przyczepy.
  29. 1.31.Pojazd dodatkowo wyposażony w 2 zaczepy szeklowe z przodu samochodu.
  30. 1.32. Pojazd wyposażony w wyciągarkę liniową napędzaną elektrycznie, długość liny w wyciągarce minimum 30m., i maksymalny uciąg wyciągarki nie mniejszy niż 5 ton.
  31. 1.33. Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej i wytężonej pracy z sygnalizacją świetlną włączenia w kabinie kierowcy.
  32. 1.34. Pojazd ma być wyposażony w układ ABS.
  33. 1.35. Pojazd wyposażony w lusterka wsteczne szerokokątne prawe i lewe mechanicznie regulowane.
  34. 1.36. Pojazd wyposażony w tachograf dla kierowcy, regulację wysokości świateł drogowych oraz dwa dodatkowe światła halogenowe przeciwmgielne z przodu pojazdu.
  35. 1.37. Pojazd wyposażony we wzmocnione resory i amortyzatory oraz stabilizatory osi przedniej i tylnej.

1. **Zabudowa pożarnicza.**
   1. Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję - kompozytowa.
   2. Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, na podeście zamontowane działko wodno-pianowe z regulacją strumienia i wydajności w zakresie od 1200 do 2400 dm3/min.
   3. Drabina do wejścia na dach.
   4. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonanie z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki i zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytki.
   5. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w:
      1. - ledowe oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki
      2. - główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy,
      3. - podać zastosowane rozwiązanie w pojeździe.
   6. Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie 5 luksów w odległości 5m od pojazdu w warunkach słabej widoczności - ledowe.
   7. Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i wysuniętej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic).
   8. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
   9. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
   10. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
   11. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi w wykonaniu antypoślizgowym.
   12. Zbiornik wody o pojemności min. 4000 l. wykonany z materiału odpornego na korozję, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny górny oraz dolny otwór zamykany zaślepką o średnicy nie mniejszej niż 75 mm do usuwania zanieczyszczeń ze zbiornika.
   13. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody:
       1. - wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,
       2. - zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczna eksploatację,
       3. - napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
   14. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Autopompa ogrzewana z układu chłodzenia silnika lub niezależnym urządzeniem grzewczym umieszczonym w przedziale autopompy.
   15. Autopompa dwuzakresowa A16/8-4/40 o wydajności nie mniejszej niż 3500 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i wydajności nie mniejszej niż 460 dm3/min przy ciśnieniu 4 MPa.
   16. Układ wolnopianowy musi być zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.
   17. Samochód musi być wyposażony w 2 wysokociśnieniowo linie szybkiego natarcia o długości węża min. 60m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodn-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Podać maksymalną wydajność zastosowanej prądownicy wysokociśnieniowej i stwierdzić, czy wydajność autopompy zapewni uzyskanie tych parametrów na prądownicy.
   18. Linia wysokociśnieniowa szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża.
   19. Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:
       * 1. - dwóch nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,
         2. - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,
         3. - działka wodno-pianowego.
   20. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
   21. Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające uzyskanie podciśnienia min. 0,085 MPa w zamkniętym i szczelnym układzie wodno-pianowym oraz wody głębokości Hgs=1,5m w czasie do 30s, Hgs=7,5m w czasie do 60s.
   22. W podwoziu samochodu zamontowane zraszacze do usuwania – neutralizacji rozlewisk substancji chemicznych.
   23. W przedziale autopompy muszą się znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:
       * 1. - manowakuometr,
         2. - manometr niskiego ciśnienia,
         3. - manometr wysokiego ciśnienia,
         4. - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
         5. - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
         6. - miernik prędkości obrotowej wału pompy,
         7. - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
         8. - włącznik silnika pojazdu,
         9. - ręczne włączanie autopompy,
         10. - licznik motogodzin pracy autopompy,
         11. - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika,
         12. - schemat układu wodno-pianowego.
         13. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:
         14. - manometr niskiego ciśnienia,
         15. - manometr wysokiego ciśnienia,
         16. - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
         17. - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku.
   24. Uruchomienie silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.
   25. Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem oraz zabezpieczenie przed przedostaniem się ciał obcych do zbiornika wodnego) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
   26. Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.
   27. Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie wydajności pompy.
   28. Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
   29. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.
   30. Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC.
   31. Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
   32. Pojazd wyposażony w maszt oświetleniowy 5 m, wysuwany pneumatycznie z najaśnicami ledowymi 4x500W zamontowany na stałe w samochodzie, może być zasilany z samochodu, oraz wentylator oddymiający /TEMPES/
   33. Pojazd wyposażony w agregat prądotwórczy przenośny o mocy minimum2,2 kW.
   34. Pojazd wyposażony w Zestaw Hydrauliczny Narzędzi Ratowniczych – średni: Pompa hydrauliczna, - Pompa dwustopniowa, - liczba narzędzi zasilanych jednocześnie 2 szt., praca w zakresie temperatur od – 20oC do + 55oC; czas pracy ciągłej 4 godziny.
   35. Nożyce + rozpieracze ramionowe – Maksymalna siła rozpierania przy otwartych ramionach nie mniejsza niż 211 kN/21,5 t. Minimalna siła rozpierania przy zamkniętych ramionach nie mniejsza niż 35Kn/3,6 t. Maksymalne rozwarcie ostrzy nie mniejsze niż 360 mm. Maksymalna siła cięcia /w zagłębieniu/ nie mniejsza niż 380 kN/38,8 t.
   36. Wąż do połączenia pompy z nożyco-rozpieraczami – Wąż ciśnieniowy wewnątrz węża powrotnego; złącze umożliwiające odłączenie narzędzia bez wyłączania przepływu oleju z pompy.
   37. Cztery aparaty powietrzne /ODO/ AUER + czujniki bezruchu.
2. **Na pojeździe należy zapewnić miejsce do przewożenia i zamocowania następującego sprzętu:**
   1. **Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka**.
   2. Maski do aparatów powietrznych nadciśnieniowych 4 szt.
   3. Sygnalizator bezruchu 5 szt.
   4. **Środki specjalne ochrony strażaka**
   5. Kamizelki ostrzegawcze 6 szt.
   6. Aparaty powietrzne nadciśnieniowe Firmy AUER BD96 4 kpl.
   7. Butle zapasowe do aparatów powietrznych 4 szt.
   8. Rękawiczki ochronne lateksowe jednorazowe 100 par.
   9. Szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości 3 kpl.
   10. Linki bezpieczeństwa min.30 m 4 szt.
   11. Buty kanalizacyjne 2 pary
   12. Sprzęt gaśniczy.
   13. Gaśnica proszkowa min. 5 kg - 1 szt.
   14. Gaśnica śniegowa (CO2) kg - 1 szt.
   15. Koc gaśniczy 2 szt.
   16. Hydronetka 10 dm3 – 1szt.
3. **Węże, armatura i osprzęt.**
   1. Węże tłoczne W-52-20-LA 8 szt.
   2. Węże tłoczne W-75-20-LA 10 szt.
   3. Wąż tłoczny W-75 (5m) 2 szt.
   4. Wąż do przedłużenia proszkowej linii szybkiego natarcia 15m. 1 szt.
   5. Noszak do węży 1 szt.
   6. Podpinki wężowe 4 szt.
   7. Siodełko wężowe 2 szt.
   8. Prądownice klasy Turbo-Jet z nasadką 52 z reg. Wydajnością 2 szt.
   9. Prądownica wodna wielkości 75 1 szt
   10. Prądownica pianowa klasy PP-2/15 2 szt.
   11. Przełącznik 110/75 1 szt.
   12. Przełącznik 75/52 4 szt.
   13. Rozdzielacz grzybkowy 75/52-75-52 1 szt.
   14. 3.27.Zbieracz 2 x 75/110 1 szt.
   15. Stojak hydrantowy krótki z kluczem i redukcją pod stojak 1 szt.
   16. Wytwornica pianowa klasy WP-2/150 1 szt.
   17. 3.30.Klucze do hydrantów nadziemnych2 szt.
   18. 3.31. Klucze do łączników pożarniczych4 szt.
   19. 3.32. Klucze do pokryw kanałowych 2 szt.
   20. 3.33. Węże ssawne 110 (dł.2500 mm -4szt. lub 1600 mm -6 szt.)
       1. 3.34. Smok ssawny 110 – 1 szt.
   21. 3.35. Pływak z zatrzaśnikiem 1 szt.
   22. 3.36. Linki do smoka i linii ssawnej 1 szt.
   23. 3.37. Pompa szlamowa WT40X HONDA 1 szt.
   24. 3.38. Mostki przejazdowe 2 szt.
   25. 3.39. Pompa pływająca NIAGARA.
   26. 3.40. Kurtyna wodna wielkości 75 – 1 szt.
   27. **Sprzęt ratowniczy**
   28. 3.41. Drabina nasadkowa 2 szt.
   29. 3.42. Drabina dwuprzęsłowa wysuwana 1 szt.
   30. 3.43. Bosak podręczny 1 szt.
   31. 3.44. Bosak lekki ogólnego przeznaczenia 1 szt.
   32. 3.45. Bosak sufitowy 1 szt.
   33. 3.46. Piła poprzeczna 1 szt.
   34. 3.47. Łom 700 – 1 szt.
   35. 3.48. Nóż do przecinania taśm i pasów 1 szt.
       1. 3.49. Pilarka do drewna o napędzie spalinowym długość prowadnicy min. 300 mm, zapasowy łańcuch z prowadnicą 1 kpl.
   36. 3.50. Pilarka do stali i betonu o napędzie spalinowym z tarczami różnych typów (betonu, stali, materiałów wielowarstwowych) 1 kpl.
   37. 3.51. Siekierołom 1 kpl.
   38. 3.52. Nożyce do prętów, kłódek i łańcuchów (min. średn. 10 mm) 1 szt.
   39. 3.53. Kilof 1 szt.
   40. 3.54. Widły 2 szt.
   41. 3.55. Szufla 2 szt.
   42. 3.56. Młot 5 kg 2 szt.
   43. 3.57. Sztychówka 2 szt.
   44. 3.58. Łopata saperska 2 szt.
   45. 3.59. Topór strażacki ciężki 1 szt.
   46. 3.60. Siekiera 1 szt.
   47. 3.61. Statywy do zawieszania taśmy odgradzającej z podstawkami 10kpl.
   48. 3.62. Taśma do odgradzania miejsca akcji z folii biało-czerwonej o długości 500 m. 1 szt.
   49. 3.63. Przenośne lampy ostrzegawcze ze światłem pulsującym Pomarańczowym 4 kpl.
   50. 3.64. Stożki ostrzegawcze uliczne 6 szt.
       1. 3.65. Zestaw znaków drogowych i tablic ostrzegawczych z podstawkami (A-15, A-30 + wypadek, B-2, B-20 (30km/h), C-1, zakaz używania ognia otwartego, trójkąt ostrzegawczy) 1 kpl.
   51. 3.66. Urządzenie nagłaśniające przenośne 1kpl.
   52. 3.67. Tarcza sygnałowa (lizak) – podświetlana 1 szt.
   53. **Sprzęt sanitarny**
   54. 3.68. Zestaw pierwszej pomocy R-1 1 kpl.
   55. 3.69. Folie czarne PCV (do przykrywania zwłok) 6 szt.
   56. 3.70. Koce (folie) antyhipertermiczne 2 szt.
   57. 3.71. Deska ortopedyczna.
   58. **Sprzęt pozostały**
   59. 3.72. Miotła kokosowa z trzonkiem 2 szt.
   60. 3.73. Lokalizator podwyższonej temperatury 1 kpl.
   61. 3.74. Kanistry na paliwo 5l 2 szt.
   62. 3.75. Kanistry na paliwo 10l 1 szt.
   63. 3.76. Koło ratunkowe 1 szt.
   64. 3.77. Pojemnik ze środkiem neutralizującym SORBENT 10 kg 1 szt.
   65. 3.78. Kliny pod koła 2 szt.
   66. 3.79. Zakrycie na studzienki 1 szt.
   67. 3.80. Maski ucieczkowe 4 szt.
   68. 3.81. Klucz nastawny 0-32 mm 1 szt.
4. **Informacje dodatkowe**
   1. Do ofert należy dołączyć:
   2. Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na:
      1. - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnym zbiornikiem, wyposażeniem,
      2. - masę własną pojazdu,
      3. - masę wyposażenia zgodnie z pkt. 3,
      4. - nacisk na os przednią i tylną,
      5. - obciążenie strony lewej i prawej pojazdu.
   3. Podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu podwozia,
   4. Podać konkretna wartość możliwości pokonywania wzniesień,
   5. Podać maksymalny statystyczny kąt pochylenia pojazdu.
   6. Rysunki poglądowe (boki, przód, tył oraz dach pojazdu z wymiarami.)
   7. Schemat układu wodno-pianowego.
   8. Propozycję rozmieszenia sprzętu w pojeździe.
   9. Określić typ i producenta proponowanych urządzeń i wyposażenia.
   10. Załączyć listę referencyjną z podaniem ilości dostarczonych pojazdu tego typu.
5. **Informacje dotyczące serwisu i gwarancji.**
   1. Zalecane czasookresy międzyprzeglądowe.
   2. Zalecane przebiegi międzyprzeglądowe.
   3. Ilość i adresy punktów serwisowych podwozia, zabudowy pożarnicze, wyposażenia w **województwie dolnośląskim.**
   4. Czas reakcji serwisu od momentu powiadomienia faxem o awarii podwozia, zabudowy pożarnicze, wyposażenia nie dłużej niż 72 godziny.
   5. Casookres gwarancji obejmującej podwozie, zabudowę pożarniczą i wyposażenie, minimum 24 miesiące.
6. **Informacje dotyczące dopuszczenia**.
   1. Samochód zgłoszony do odbioru musi posiadać świadectwo dopuszczenia na dzień odbioru lub certyfikat do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie/k. Otwocka oraz posiadać aktualną homologację podwozia.